**MÜNFERİT DÜŞEY ENGEL ÖZNİTELİK BİLGİ TABLOSU\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA**  **NO** | **ENGEL**  **ADI** | **ENGEL TİPİ**  **KODU** | **DURUM**  **KATEGORİSİ**  **KODU** | **GÜNCELLEME**  **TARİHİ** | **IŞIK**  **DURUMU**  **KODU** | **BOYLAM\*\*** | **ENLEM\*\*** | **BİNA**  **YÜKSEKLİĞİ** | **ENGEL**  **YÜKSEKLİĞİ** | **TESİS**  **EDEN**  **KURUM**  **KODU** | **AÇIKLAMA** |
| id | engadi | engtip\_id | drmkat\_id | gunceltar | isikdur\_id | boylam | enlem | binayuk | engyuk | teskur\_id | aciklama |
| (Long Integer) | Text (255) | (Short Integer) | (Short Integer) | (Date) | (Short Integer) | (Double) | (Double) | (Double) | (Double) | (Short Integer) | Text (255) |
| Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **1'inci** maddeye bakılarak uygun değer girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **2'nci** maddeye bakılarak uygun değer girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **3'üncü** maddeye bakılarak uygun olan kod numarası girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **4'üncü** maddeye bakılarak uygun olan kod numarası girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **5'inci** maddeye bakılarak uygun değer girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **8'inci** maddeye bakılarak uygun olan kod numarası girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **6'ncı** maddeye bakılarak uygun değer girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **7'nci** maddeye bakılarak uygun değer girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **9'uncu** maddeye bakılarak uygun değer girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **10'unu** maddeye bakılarak uygun değer girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde,  Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **11'inci** maddeye bakılarak uygun olan kod numarası girilecektir. | Yönetmeliğin **EK-3**'ünde, Düşey Engel Verileri Öznitelik Tanımları ve Alabilecekleri Değerler başlığı altında bulunan **12'nci** maddeye bakılarak uygun değer girilecektir. |
| **1** | **T01 RES** | **23** | **1**  ÖRNEKTİR | **10.01.2016** | **1** | **38,04563** | **40,14754** | **0** | **126** | **12** |  |
| **2** | **GSM Kulesi** | **23** | **3** | **06.02.2016** | **1** | **37,16579** | **36,69885** | **37** | **3** | **12** |  |
| **3** | **TV Vericisi** | **23** | **3** | **21.04.2016** | **2** | **39,52471** | **38,12475** | **0** | **55** | **12** |  |

***\*Düşey engel verisi sağlayan kurum ve kuruluşları sorumlu oldukları münferit düşey engel verilerini yukarıda yer alan öznitelik bilgilerine uygun bir şekilde, sayısal olarak Harita Genel Komutanlığına gönderir.***

***\*\*Sayısal vektör formatta gönderilen münferit düşey engel verileri için koordinat öznitelik bilgileri doldurulmayacaktır****.*